**Wandbelag mit mineralischem, multifunktionellem Feinfugenmörtel verfugen**

Material: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fliesenformat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fugenbreite: \_\_\_\_\_\_\_\_mm,

Verfugen des oben genannten Fliesenbelages mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, flexiblen und sehr emissionsarmen Fugenmörtel mit wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften, erhöhter Schimmelresistenz sowie erhöhtem Schutz vor haushaltsüblichen Reinigern der Güte CG2 WA. Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

(EMICODE EC 1 Plus), Nachweis der Umweltverträglichkeit des Fugenmörtels erforderlich.

SAKRET ColorFlexFuge CFF elegance

Farbton

Verbrauch: Nach Herstellerangabe

..... / m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

**Bodenbelag mit mineralischem, multifunktionellem Feinfugenmörtel verfugen**

Material: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fliesenformat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fugenbreite: \_\_\_\_\_\_\_\_mm,

Verfugen des oben genannten Fliesenbelages mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, flexiblen und sehr emissionsarmen Fugenmörtel mit wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften, erhöhter Schimmelresistenz sowie erhöhtem Schutz vor haushaltsüblichen Reinigern der Güte CG2 WA. Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

(EMICODE EC 1 Plus), Nachweis der Umweltverträglichkeit des Fugenmörtels erforderlich.

SAKRET ColorFlexFuge CFF elegance

Farbton

Verbrauch: Nach Herstellerangabe

..... / m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt