**Musterleistungsverzeichnis**

Pos. ...... m²

Bewegungsfugen mit SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS

Schließen aller Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen mit einem 1-komponentigen Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis ( neutralvernetzt ) im Innen- oder Außenbereich, für den Unterwasserbereich geeignet oder mit geeigneten Profilen.

Bei Silikonverfugung Fugenflanken zuvor mit einem Silikonvoranstrich behandeln.

Besonders geeignet für die Verfugung von Marmor-und Natursteinbelägen

Farbton: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fugenbreiten: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

Einheit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m

SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt