Verfugen

Pos. ...... m²

Verfugung im Wandbereich

SAKRET Fugenschlämmmörtel FM CG 1 von 4-15 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Fugenschlämmmörtel FM CG 1

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Bodenbereich

SAKRET Fugenschlämmmörtel extra FM CG 1 gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Fugenschlämmmörtel FM CG 1

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Wandbereich

SAKRET Fugenschlämmmörtel FMe CG 2 WA von 2-20 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Fugenschlämmmörtel FMe CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Bodenbereich

SAKRET Fugenschlämmmörtel extra FMe CG 2 WA von 2-20 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Fugenschlämmmörtel FMe CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Wandbereich

SAKRET Fugenweiss FW CG 1 von 1-5 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Fugenschlämmmörtel FW CG 1

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Wandbereich

SAKRET Fugengrau FG CG 1 von 1-5 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Fugenschlämmmörtel FG CG 1

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Wandbereich

SAKRET Flexfugenmörtel FFM CG 2 WA von 2-20 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Flexfugenmörtel FFM CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Bodenbereich

SAKRET Flexfugenmörtel FFM CG 2 WA von 2-20 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Flexfugenmörtel FFM CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Wandbereich

SAKRET ColorFlexFuge elegance CG 2 WA von 1-10 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET ColorFlexFuge elegance CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Bodenbereich

SAKRET ColorFlexFuge elegance CG 2 WA von 1-10 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET ColorFlexFuge elegance CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Wandbereich

SAKRET MultiFeinFuge MFF CG 2 WA von 1-10 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET MultiFeinFuge CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Bodenbereich

SAKRET MultiFeinFuge MFF CG 2 WA von 1-10 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET MultiFeinFuge CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Wandbereich

SAKRET Diamantfuge DF CG 2 WA von 2-15 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Diamantfuge DF CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Bodenbereich

SAKRET Diamantfuge DF CG 2 WA von 2-15 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Diamantfuge DF CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Bodenbereich

SAKRET FließFuge FLF top-flow CG 2 WA von 1-10 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET FließFuge FLF top.flow CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugen im Wandbereich

SAKRET Epoxidharzkleber /-Fuge EPK-F RG von 2 – 12 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

Fliesen:

Fabrikat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Format:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sorte:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Farbe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fläche:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m²

SAKRET Epoxidharzkleber /-Fuge EPK-F

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugen im Bodenbereich

SAKRET Epoxidharzkleber /-Fuge EPK-F RG von 2 – 12 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Fliesen:

Fabrikat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Format:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sorte:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Farbe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fläche:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m²

SAKRET Epoxidharzkleber /-Fuge EPK-F

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m

Bewegungsfugen mit Silikon Dicht E

Schließen aller Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen mit einem 1-komponentigen Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis (essigvernetzt) im Innen- oder Außenbereich, oder mit geeigneten Profilen. Bei Silikonverfugung Fugenflanken zuvor mit einem Silikonvoranstrich behandeln.

Nicht geeignet für alkalische Untergründe, säureempfindliche Metalle sowie Gummi, Butyl etc.

Farbton: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fugenbreiten: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

Einheit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m

SAKRET Silikon-Dicht E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Bodenbereich

SAKRET Natur- und Kunststeinfuge NKF CG 2 WA von 1-6 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Natur- und Kunststeinfuge NKF CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Wandbereich

SAKRET Natur- und Kunststeinfuge NKF CG 2 WA von 1-6 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Natur- und Kunststeinfuge NKF CG 2 WA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Bodenbereich

SAKRET Trass-Natursteinfuge TNF CG 1 von 6-30 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Trass-Natursteinfuge TNF CG 1

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Verfugung im Wandbereich

SAKRET Trass-Natursteinfuge TNF CG 1 von 6-30 mm gleichmäßig in die Fugen einbringen.

Farbton der Fugen nach Wahl des Auftraggebers.

SAKRET Trass-Natursteinfuge TNF CG 1

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m

Bewegungsfugen mit Bau- und Natursteinsilikon NS

Schließen aller Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen mit einem 1-komponentigen Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis ( neutralvernetzt ) im Innen- oder Außenbereich, oder mit geeigneten Profilen. Bei Silikonverfugung Fugenflanken zuvor mit einem Silikonvoranstrich behandeln.

Besonders geeignet für die Verfugung von Marmor-und Natusteinbelägen

Farbton: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fugenbreiten: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

Einheit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m

SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ……. lfm.

Fugenflanken primern

Grundieren der Fugenflanken zur Verbesserung der Haftung mit gebrauchsfertigem Primer vor der Verfugung mit SAKRET Silikon-Dicht E oder SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS ca. 1 bis max. 5 Stunden vor der Verfugung. Die Herstellervorgaben sind zu berücksichtigen.

Material der Fugenflanken: …………………..

Verbrauch: ca. 250 ml/ 30 lfm (bei 10 mm Fugentiefe)

SAKRET Primer P9

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt